**Analiza stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej**

**Białki Dolne 24**

**08-504 Ułęż**

Podstawa prawna opracowania: art.14 ust.3 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Data opracowania: …….

Budynek zabytkowy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | X |

TAK NIE

**Analiza stanu faktycznego**

1. **Stanowisko postojowe dla osoby z niepełnosprawnością narządów ruchów**

Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu maja możliwości zaparkowania swojego samochodu na miejscach parkingowych bez oznaczenia.



1. **Strefa wejścia (wejście nr 1) od strony południowej.**

Drzwi wejściowe o szerokości jednego skrzydła 100 cm, całość 130cm



1. Schody wejściowe do budynku mają szerokość 280cm, poręcze znajdują się po obu stronach w odległości 285cm. Schody zostały oznaczone za pomocą czarno- żółtej taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm, oznakowany jest pierwszy i ostatni stopień na pionowej i poziomej części stopnia.

**(wejście nr 2)**

****

Drzwi wejściowe o szerokości jednego skrzydła 100 cm, całość 130cm

Schody wejściowe do budynku mają szerokość 155cm, poręcze znajdują się po obu stronach Schody zostały oznaczone za pomocą czarno- żółtej taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm, oznakowany jest pierwszy i ostatni stopień na pionowej i poziomej części stopnia.

1. **Komunikacja pozioma budynku**

**Parter (wejście nr1)**

Na parterze budynku znajdują się klasy : 0,I, V, VI, jadalnia, świetlica, szatnia po pokonaniu uskoku jednego schodka 11 cm oznaczonego za pomocą czarno – żółtej taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm

znajdują się : łazienki, po pokonaniu sześciu schodów znajdują się: pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, sala komputerowa, klasa II i III

Schody wewnątrz budynku mają szerokość 240 cm ,. Rozdziela je poręcz o wysokości 98 cm. Schody zostały oznaczone za pomocą czarno – żółtej taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm.





**Parter (wejście nr2)**

Na parterze budynku znajdują się klasy : VII, VIII, sala gimnastyczna oraz łazienka dla dziewcząt i chłopców. Drzwi mają szerokość 70 cm.

1. **Pomieszczenia i urządzenia higieniczno- sanitarne**

Na parterze znajduje się 2 toalety ogólnodostępne dla dziewcząt i chłopców, które nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe mają szerokość 70 cm, natomiast drzwi do toalety mają szerokość 60 cm.







1. **Informacje wewnętrzne i plany budynku**

Brak tablicy informacyjnej , brak planów wizualnych i tablic tyflograficznych.

1. **Pętle indukcyjne**

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

1. **Krawędzie schodów oznaczone są odpowiednio kontrastową taśmą** **żółto – czarną.**

Dokonując ustaleń w przygotowanej analizie oparto się na rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uwzględniono Wytyczne – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Propozycja działań włączona zostanie do **planu działań na rzecz poprawy dostępności oraz raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.**

W przypadku budynku zabytkowego **plan działania na rzecz poprawy** **dostępności** skonsultowany musi zostać z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków.